**Selosta miten TSL-/XCHG -tyyppiset konekäskyt ratkaisevat poissulkemisongelman.**

* TSL (Test and Set Lock) ohjeistus: lukitaan 0 ja 1 avulla muuttuja niin, että muut säikeet tietävät saako sitä käyttää vielä. Sopii yhteen monien mutexien kanssa
* XCHG (eXCHanGe ) ohjeistus: hyvin saman tapainen, kuin TSL, mutta perustuu tiedon vaihtamiseen muistipaikkojen välillä lukituksen tilan mukaan.